{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Tabelle1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":4,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,3],[56,0,56,3],[58,0,58,3],[46,0,46,3],[48,0,48,3],[49,0,49,3],[51,0,51,3],[53,0,53,3]]}
[]
["Heckausbau Sprinter 316 BT: Standart-Material",null,null,"Stand: 25.05.2015"]
{"$rows_empty":26}
["Linke Seite, von oben nach unten:","Mitte links:","Mitte rechts:","Rechte Seite:"]
[]
["4 Blitzlampen LED mit Batterien","2 Halteverbote","Im Schubladenstock:","2 Fahrverbote klein"]
["4 Blitzlampen LED mit Akku","3 Pfeile blau",null,"2 Verb. Fahrtrichtung klein"]
["1 Rako-Box hoch, mit 30 Signalhalter","3 Abbiegeverbote","Büromaterial, Schreibzeug","2 Abbiegeverbote klein"]
["1 Rako-Box flach, mit 1 Booster","3 Verb. Fahrtrichtung","Werkzeuge, Draht, Kleber","2 Pfeile blau klein"]
["1 Rako-Box mittel, mit 4 Stirnlampen,","3 Fahrverbote","20 GH02 schwarz","2 Halteverbote klein"]
["2 Abmessschnurrollen und 3 Spanset",null,"20 GH02 grau","2 Parkverbote klein"]
["1 Rako-Box mittel, mit Werkzeugen",null,"4 GH03 ","8 P-Wegweiser"]
["1 Überbrückungskabel (an Seitenwand)",null,null,"2 Fussgänger-Wegweiser"]
["22 Leitkegel klein","Im Schubladenauszug:",null,"2 Ausfahrtstafeln"]
["1 Drehmommentschlüssel",null,"2 Sackgasse klein","2 Umleitungswegweiser"]
["2 Beseli","6 Parkverbote breit","2 Einbahnstrasse klein","16 Leitkegel gross"]
["1 Rolle Absperrband","6 Hinweistafeln schmal","6 Parkverbote klein","6 Stablampen"]
["Diverse Putzlappen","6 Parkverbote schmal","4 neutrale Tafeln","1 Feuerlöscher"]
[]
["Unten:  8 Triopane (links: 1x Unfall)","8 Panther-Ständer","8 Signalstangen (2x kurz)","2 Werbeblachen CEVI-VD"]
[]
["Achtung:  Mit komplettem Material dürfen aus Gewichtsgründen maximal 6 Kadetten mitgeführt werden!"]
[]
["Werden zusätzlich noch Gummisockel eingeladen, darf pro 4 Sockel je eine Person weniger mitgeführt werden."]
["Wird ein Anhänger angekoppelt, dürfen 2 Kadetten weniger mitgeführt werden."]
[]
["Ladungssicherung:"]
[]
["Der Schubaldenstock muss nach jedem Gebrauch umgehend wieder abgeschlossen und somit gesichert werden. "]
[]
["Die grossen, runden Signale sind mit einem Holzbrett gegen ein Wegrollen gesichert. Bitte das Brett nach dem"]
["Entnehmen eines Signals wieder nach rechts, Richtung Aluprofil einschieben."]
[]
["Die Schublade mit den grossen Parkverboten ist mit einem Sicherungsstift gegen ein Herausrutschen gesichert."]